Product program / System Microphone / Conference

TS-782

Блок делегатов позволяет делегатам говорить и слушать заседание через внутренний громкоговоритель. Устройство должно обеспечивать кристально чистое воспроизведение звука и отличную разборчивость речи. Устройства должны быть компактными и легкими, что облегчает их установку и хранение.
У пульта делегатов должна быть кнопка речи, и в положении ON микрофон будет доступен при отключении внутреннего громкоговорителя, предотвращающего акустическую обратную связь. В положении OFF делегат будет иметь возможность контролировать другие пульты делегатов, пока микрофон выключен. Блоки делегатов должны быть автономными от центрального пульта управления (TS-780).
Микрофон должен иметь кольцевую светодиодную лампу, расположенную на головке и освещающую рабочее состояние во время использования. Микрофон можно присоединить и отсоединить от устройства с помощью блокирующего 4-контактного разъема. Существуют два дополнительных типа микрофонов: микрофоны стандартной длины и микрофоны с большим радиусом действия. Поверхность устройства должна быть выполнена из смолы ABS в металлической ленточной краске с черным основанием и весом 800 г (1,76 фунтов) Размеры устройства должны быть 145,3 (Ш) × 70,7 (Н) × 150,5 (Г) мм (5,72 × 2,78 × 5,93)
Дополнительные опции: Удлинитель: 780-2М, 780-10М ГОД
Микрофон TS-773 (стандарт), TS-774 (длинный) производства корпорации TOA (длинный)