Product program / System Microphone / Conference

TS-801    CE

Infrarot-Vorsitzendensprechstelle&nbsp;
Elegantes Designergehäuse mit metallicfarbener Frontblende und schwarzem Unterteil, rückseitiges Infrarot Sende-/Empfangsteil inklusive Filterscheibe zur Filterung von Störstrahlung.&nbsp;Frontseitige Bedien- uns Anzeigeelemente: Ein/Aus-Sprechtaste mit Zustandsanzeige, Vorrang-Sprechtaste zur bevorrechtigten Übertragung mit oder ohne Vorgong und Abschaltung der Delegiertensprechstellen, Betriebsanzeige mit integrierter Anzeige der Batterieladung und einwandfreien Kommunikation mit der zentralen Steuereinheit, Breitbandlautsprecher mit Sprachentzerrung für dezentrale Beschallung.&nbsp;Seitliche Bedienelemente und Anschlüsse: Ein/Aus-Schalter, Lautstärkesteller, zwei Kopfhöreranschlüsse und Speisespannungsanschluss. 4-polige XLR-Buchse zum Anschluss der Systemmikrofone.Spannungsversorgung über wechselbaren Lithium-Ionen Akkupack oder über externes Steckernetzteil. Akkuüberwachung mit Statusmeldung und Übertragung an die Zentrale bei niedriger Akkuspannung.
  Betriebsdauer mit BP-900: ca. 10 Std.
Abmessungen (B x H x T): 210 x 66 x 152 mm
Gewicht: 0,63 kg  
  Fabrikat: TOA
Typ: TS-801