Product program / System Microphone / Conference

TS-802    CE

Infrarot-Delegiertensprechstelle&nbsp;
Elegantes Designergehäuse mit metallicfarbener Frontblende und schwarzem Unterteil, rückseitiges Infrarot Sende-/Empfangsteil inklusive Filterscheibe zur Filterung von Störstrahlung.&nbsp;Frontseitige Bedien- uns Anzeigeelemente: Ein/Aus-Sprechtaste mit Zustandsanzeige, Betriebsanzeige mit integrierter Anzeige der Batterieladung und einwandfreien Kommunikation mit der zentralen Steuereinheit, Breitbandlautsprecher mit Sprachentzerrung für dezentrale Beschallung.&nbsp;Seitliche Bedienelemente und Anschlüsse: Ein/Aus-Schalter, Lautstärkesteller, zwei Kopfhöreranschlüsse und Speisespannungsanschluss. 4-polige XLR-Buchse zum Anschluss der Systemmikrofone.Spannungsversorgung über wechselbaren Lithium-Ionen Akkupack oder über externes Steckernetzteil. Akkuüberwachung mit Statusmeldung und Übertragung an die Zentrale bei niedriger Akkuspannung.
  Betriebsdauer mit BP-900: ca. 10 Std.
Abmessungen (B x H x T): 210 x 66 x 152 mm
Gewicht: 0,63 kg
  Fabrikat: TOA
Typ: TS-802