Product program / System Microphone / Conference

TS-802    CE

TS-802 to pulpit delegata przeznaczony do pracy w systemie konferencyjnym serii 800. Ponieważ pracuje z wykorzystaniem transmisji w podczerwieni, nie wymaga on okablowania. Daje to w rezultacie dużą prostotę i swobodę montażu. Pulpit TS-802 może być zasilany z wykorzystaniem adaptera AC AD-0910, bądź też baterii litowo-jonowej BP-900 (pulpit wyposażony jest we wskaźnik stanu baterii). Do pracy z TS-802 przewidziane są dwa typy mikrofonu na gęsiej szyjce: TS-903 oraz TS-904.