Product program / System Microphone / Conference

TS-822      Y

De delegatie-eenheid moet voorzien zijn van een microfooningang met een gecombineerde XLR-4-31-connector voor de (optionele) standaardmicrofoon of de (optionele) lange microfoon. De delegatie-eenheid bevat een monitor-luidspreker: 8 ohm, 0,2 watt en 2 (twee) mini hoofdtelefoonaansluitingen. Het volume van de monitorluidspreker en het uitgangsvolume van de 2 hoofdtelefoons moet regelbaar zijn. De delegate-eenheid moet een LED-indicator bevatten met een spraakindicator, een voedingsindicator, een batterij-indicator en een indicator voor het buiten communicatiebereik zijn. De delegatie-eenheid werkt op 7,2 V gelijkstroom (met behulp van de optionele lithium-ionbatterij) of 9 V gelijkstroom (met behulp van de optionele netvoeding).  Twee soorten speciale microfoons zijn als optie verkrijgbaar: het standaardtype en het lange type. De delegatie-eenheid weegt 550 g (1,21 lbs.) en is afgewerkt: Behuizing: PC-hars, zwart met afmetingen (B x H x D) 205,7 x 70,3 x 164,2 mm (8,10" x 2,77" x 6,46").  De delegatie-eenheid is het TOA-model TS-822. De standaard microfoon is het TOA model TS-923. De lange microfoon is het TOA model TS-924. De wisselstroomvoeding is het TOA-model AD-0910. De lithium-ionbatterij is het TOA-model BP-900A.