Product program / System Component / System Manager / Central Unit

TS-910    CE

System odporny na zakłócenia radiowe i możliwość podsłuchiwania. Możliwość stosowania równoległych instalacji w sąsiadujących pomieszczeniach bez groźby przesłuchów. Połączenia przy pomocy przewodów koncentrycznych. Wyjątkowa jakość dźwięku oraz nagrywania. Wbudowany eliminator sprzężeń akustycznych. Możliwość obsługi głosowania (wybór jednej z trzech możliwości) z natychmiastowym podliczaniem wyniku. Funkcja Main/Sub umożliwia dwujęzyczną obsługę konferencji. Możliwość sterownia systemem za pomocą urządzeń zewnętrznych przy wykorzystaniu portu USB oraz RS-232C. Adresowanie poszczególnych jednostek umożliwia indywidualne sterowanie każdym urządzeniem. Funkcja automatycznego wyłączania nieużywanego mikrofonu zapobiega ograniczaniu dostępu innych mikrofonów. Awaria jednej z jednostek nie ma wpływu na pracę pozostałych.