Product program / System Microphone / Conference

TS-912

Pulpit Delegata podłączany jest do dedykowanego rozdzielacza sygnału za pomocą kabla KAT5. Jednostka posiada pozwala na wybór kanału języka konferencji. Pulpit posiada wejście mikrofonowo-liniowe typu XLR-4-31 do podłączenia standardowego mikrofonu lub mikrofonu dlugiego. Pulpit delegata posiada wyjście dla głośnika odsłuchowego 8 Ohm, 0,2 Wat oraz zestawu słuchawkowego w liczbie 2 sztuk.  Jednostka posiada 1 wyjście nagrywania oraz świecący pierścień sygnalizujący używanie. Możliwość obsługi wielu Pulpitów Delegata  równocześnie. Pulpit charakteryzuje się wyjątkowo łatwym podłączeniem.