Product program / System Component / Interface

TS-919B1

La Unidad Puente se usará para conectar una sola unidad de Presidente/Delegado cableada. La unidad puente se conectará directamente a la unidad de expansión dedicada que está conectada a la unidad central. La conexión entre cada unidad de puente y la unidad de expansión o unidad de&nbsp; presidente/delegado se realizará con un solo cable LAN CAT-5.

La Unidad Puente será el TOA modelo TS-919B1.