Product program / System Microphone / Conference

TS-923

Micrófono de cuello de cisne con anillo luminoso rojo para indicar que la conversación está lanzándose, con dos secciones flexibles. Conector XLR-4-32 para la conexión a las unidades delegado y presidente de los sistemas de conferencia por infrarrojos: TS-820 (RC)/TS-920RC. Sensibilidad: -37 dB (1 kHz, 0 dB = 1 V / PA) Respuesta de frecuencia: 100 Hz - 13 kHz Color: negro, semisatinado Longitud: 470 mm Peso: 130 gr. La unidad de micrófono estándar será el modelo TOA TS-923.