Product program / System Microphone / Conference

TS-923

Microphone Col de Cygne avec des lumières rouges anneau pour afficher parler libéré, avec deux sections flexibles. Connecteur XLR-4-32 pour connexion aux unités déléguées et présidentes des systèmes de conférence infrarouge : TS-820(RC)/TS-920RC.  Sensibilité:-37 dB (1 kHz, 0 dB = 1 V / PA) Réponse de fréquence: 100 Hz - 13 kHz Couleur: noir, semi-brillant, peinture Longueur: 470 mm (1,54 pi) Poids: 130 g (0,29 lb) L’unité de microphone standard doit être le modèle TOA TS-923.