Product program / System Microphone / Conference

TS-923

Микрофон на подвесе с красным световым кольцом для индикации освобождения разговора, с двумя гибкими секциями. Разъем XLR-4-32 для подключения к блокам делегата и председателя инфракрасных конференц-систем: TS-820(RC)/TS-920RC.  Чувствительность:-37 дБ (1 кГц, 0 дБ = 1 В / PA) Частотная характеристика: 100 Гц - 13 кГц Цвет: черный, полуглянец, краска Длина: 470 мм (1,54 фута) Вес: 130 г (0,29 фунта) Стандартным микрофонным блоком должна быть модель TOA TS-923.