Product program / System Microphone / Conference

TS-924

Lange zwanenhalsmicrofoon voor grote tafels enz. met rode LED-ring om vrijgegeven spreektijd weer te geven, met twee flexibele secties. XLR-4-32 connector voor aansluiting op de delegatie- en voorzittersunits van infrarood conferentiesystemen TS-820(RC)/TS-920RC.  Gevoeligheid:-37 dB (1 kHz, 0 dB = 1 V / PA) Frequentiebereik: 100 Hz - 13 kHz Kleur: zwart, halfglanzend, lak Lengte: 620 mm (2,03 ft) Gewicht: 150 g (0,33 lb) De lange microfooneenheid moet het TOA-model TS-924 zijn.