Product program / System Microphone / Conference

TS-D1100-MC Y

<div>TS-D1100-MC&nbsp;&nbsp;</div><div>Unidad de micrófono&nbsp;

</div><div><div>La unidad de micrófono tiene un diseño compacto para poder colocarse sobre una mesa e incluye un micrófono de cuello flexible integrado. La unidad dispone de una tecla de habla que activa el micrófono al pulsarla y lo desactiva al volver a pulsarla. Dispone de dos puertos de conexión que permiten la conexión a la unidad principal y la conexión en cascada a otra unidad de conferencia.&nbsp;&nbsp;

</div><div><div>Fuente de alimentación: Suministrada por el sistema&nbsp;&nbsp;</div><div><div>Consumo de energía: 0,4 W&nbsp;</div><div><div>Respuesta en frecuencia: 100 Hz a 13 kHz.&nbsp;</div><div><div>Indicador LED: indicador de alimentación y de micrófono activo.&nbsp;</div><div><div>Temperatura de funcionamiento: 0 &deg;C min a&nbsp; 40 &deg;C máx.&nbsp;</div><div><div>Acabado: [eje] latón, negro / [carcasa] resina ABS, negro&nbsp;&nbsp;</div><div><div>Dimensiones (An x Al x Pr): 114 mm x 516 mm x 145,9 mm&nbsp;</div><div><div>Peso: 330 g&nbsp;

</div><div><div>Fabricante: TOA&nbsp;&nbsp;</div><div>Producto: TS-D1100-MC</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>