Product program / System Microphone / Conference

TS-D1100-SP Y

<div>TS-D1100-SP&nbsp;&nbsp;</div><div>Unidad de altavoz

</div><div><div>La unidad de altavoz tiene un diseño compacto para poder colocarse sobre una mesa y es capaz de cubrir un radio de 3 m o más en cuanto a la difusión del sonido. La unidad dispone de un control de volumen con seis niveles seleccionables. Dispone de dos puertos de conexión que permiten la conexión a la unidad principal y la conexión en cascada a otra unidad de conferencia.&nbsp;

</div><div><div>Fuente de alimentación: Suministrada por el sistema&nbsp;&nbsp;</div><div><div>Consumo de energía: 5 W&nbsp;</div><div><div>Salida del altavoz: 1 W&nbsp;&nbsp;</div><div><div>Respuesta de frecuencia: 100 Hz a 13 kHz.&nbsp;</div><div><div>Indicador LED: Alimentación y volumen&nbsp;&nbsp;</div><div><div>Teclas de función: 1x subir volumen, 1x bajar volumen&nbsp;&nbsp;</div><div><div>Temperatura de funcionamiento: 0 &deg;C a 40 &deg;C.&nbsp;</div><div><div>Acabado: resina ABS, negro&nbsp;&nbsp;</div><div><div>Dimensiones (An x Al x Pr): 214,2 mm × 55,3 mm × 211,4 mm&nbsp;&nbsp;</div><div><div>Peso: 550 g&nbsp;</div><div><div>&nbsp;</div><div>Fabricante: TOA&nbsp;&nbsp;</div><div>Producto: TS-D1100-SP&nbsp;&nbsp;</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>