Product program / System Microphone / Conference

TS-D1100-SP Y

<div>TS-D1100-SP&nbsp;&nbsp;</div><div>Luidspreker

</div><div><div>De luidsprekerunit moet een compact ontwerp hebben voor plaatsing op een bureau en moet een geluidsveld van 3 m of meer kunnen bestrijken. De eenheid dient een volumeregeling met zes of meer instelbare niveaus te bieden. Er zijn twee aansluitpoorten voor aansluiting op de hoofdeenheid en voor aansluiting op een andere conferentie-eenheid.

</div><div><div>Stroombron: Geleverd door het systeem&nbsp;&nbsp;</div><div><div>Stroomverbruik: 5 W of minder&nbsp;&nbsp;</div><div><div>Luidsprekeruitgang: 1 W of meer&nbsp;&nbsp;</div><div><div>Frequentiebereik: 100 Hz, max. tot 13 kHz, min.&nbsp;&nbsp;</div><div><div>LED-indicator: Stroom en volume&nbsp;&nbsp;</div><div><div>Functietoetsen: 1x volume omhoog, 1x volume omlaag&nbsp;&nbsp;</div><div><div>Bedrijfstemperatuur: 0 &deg;C, max. tot 40 &deg;C. min.&nbsp;&nbsp;</div><div><div>Afwerking: ABS hars, zwart&nbsp;&nbsp;</div><div><div>Afmetingen (BxHxD): 214,2 mm × 55,3 mm × 211,4 mm of minder&nbsp;&nbsp;</div><div><div>Gewicht: 550 g of minder&nbsp;&nbsp;</div><div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div><div>Fabrikant: TOA&nbsp;&nbsp;</div><div>Product: TS-D1100-SP&nbsp;&nbsp;</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>