Product program / System Microphone / Conference

TS-D1100-SP Y

<div>TS-D1100-SP&nbsp;&nbsp;</div><div>Głośnik

</div><div><div>Zestaw głośnikowy powinien charakteryzować się kompaktową konstrukcją do umieszczenia na biurku i powinien być w stanie pokryć promień 3 m lub więcej w zakresie nadawania dźwięku. Urządzenie powinno zapewniać regulację głośności z co najmniej sześcioma poziomami do wyboru. Urządzenie powinno być wyposażone w dwa porty połączeniowe umożliwiające podłączenie do jednostki głównej i połączenie łańcuchowe z inną jednostką konferencyjną.

</div><div><div>Źródło zasilania: Dostarczane z systemu&nbsp;&nbsp;</div><div><div>Pobór mocy: 5 W lub mniej&nbsp;&nbsp;</div><div><div>Moc wyjściowa głośnika: 1 W lub więcej&nbsp;&nbsp;</div><div><div>Pasmo przenoszenia: 100 Hz, maks. do 13 kHz, min.&nbsp;&nbsp;</div><div><div>Wskaźnik LED: Zasilanie i głośność&nbsp;&nbsp;</div><div><div>Przyciski funkcyjne: 1x zwiększanie głośności, 1x zmniejszanie głośności&nbsp;&nbsp;</div><div><div>Temperatura pracy: 0 &deg;C maks. do 40 &deg;C min.&nbsp;&nbsp;</div><div><div>Wykończenie: Żywica ABS, czarny&nbsp;&nbsp;</div><div><div>Wymiary (szer. x wys. x gł.): 214,2 mm × 55,3 mm × 211,4 mm lub mniej&nbsp;&nbsp;</div><div><div>Waga: 550 g lub mniej&nbsp;&nbsp;</div><div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div>Producent: TOA&nbsp;&nbsp;</div><div>Produkt: TS-D1100-SP&nbsp;&nbsp;</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>