Product program / Loudspeaker / Column

TZ-606W   Q-TEE

Säulenlautsprecher in 100-V-Technik in formschönem Gehäuse aus schlagfestem HIPS. Hochdurchlässiges Frontgitter zur unverfälschten Tonwiedergabe. Schwenk- und neigbare Wandbefestigung im Lieferumfang, vorbereitet für die Aufstellung mittels Lautsprecherstativ ST-16.
  Nennbelastbarkeit: 60 W
Leistungsanpassung: 60W, 30W, 15W, 7,5W
Übertragungsbereich: 150 - 16.000 Hz
Nennschalldruck 1W, 1m: 95 dB
Maße (B x H x T): 135 x 746 x 128 mm
Farbe: weiß
  Fabrikat: TOA
Typ: TZ-606W