Product program / System Component / I/O Modules

U-01F

Le module entrée de ligne sera asymétrique, 220 kohms avec connecteur XLR femelle.
Le module entrée de ligne sera de type U-01F de chez TOA.