Product program / System Component / I/O Modules

U-03R

Le module d’entrée de ligne sera asymétrique, 220 kohms, filtres passe-haut/bas avec double prise RCA et fonction sommation stéréo.
Le module entrée de ligne sera de type U-03R de chez TOA.