Product program / Amplifier / Preamplifier

UP-MV-206

<ul> <li>Avec entrée microphone (XLR) et AUX (prise RCA)</li> <li>Tension fantôme pour microphone sélectionnable sur PCB</li> <li>Contrôle du volume séparé pour microphone et AUX</li> <li>Finition : blanc cassé</li> </ul>