Product program / Amplifier / Power Amplifier

VM-3240E  CE

Il sera mis en place un module complémentaire d’amplification de 240 watts sur six sortie lignes HP de type VM-3240E de chez TOA et ayant pour caractéristique :  <ul> <li>Certificat de conformité à la norme EN 54-16</li> <li>Source d'alimentation : 230V AC, 50/60 Hz/24V DC</li> <li>Consommation électrique 600W&nbsp;</li> <li>Raccordement à l’amplificateur maitre VM-3000 via prise RJ45</li> <li>Puissance de 240 watts / 6 sorties lignes HP</li> <li>Entrée amplificateur externe sur connecteur enfichable ligne 100 volts</li> <li>Bande passante&nbsp; 50 – 20000 Hz</li> <li>8 contacts d’entrée&nbsp; &nbsp;+ 8 contact&nbsp; de sorties</li> <li>DS Link Connecteur RJ45 femelle de coopération avec le VX 2000DS Distance maximum: 5 m&nbsp; câble de catégorie 5 , 4 paires torsadées blindées, câble droit (CAT5 STP)</li> <li>Dimensions 482 (P) × 132,6 (H) × 460 (L) mm</li> <li>Poids 18kg</li> </ul>