Product program / Amplifier / System Amplifier

VP-3504

4-kanaliger digitaler Leistungsverstärker in 19-Zoll-Gehäuse mit zwei Höheneinheiten für Gestellschrankmontage mit einem Wirkungsgrad von über 80%. Erdfreie 100-/70-/50-Volt Ausgänge ohne schwere Ausgangsübertrager. RJ45 Eingänge passend zum VX-2000 System und X-2000 System sowie zusätzliche Mischeingänge über abnehmbare Schraubklemmleisten für jeden Kanal. Durch folgende Anzeigen für jeden Kanal leicht ablesbarer Status der Kanäle: Signal anwesend, Übersteuerung (Clip), Betriebsmodus (Bereitschaft/ein) und Stromversorgung. Rückseitige Schraubklemmen für Stromversorgung, abnehmbare Schraubklemmleisten für die 100-/70- und 50-Voltausgänge.