Product program / Amplifier / System Amplifier

VX-015DA

Verstärkermodul mit hocheffizientem digitalem Verstärker (Class-D) mit 150 Watt Ausgangsleistung und verlustarmem Spannungswandler in moderner Schalttechnik. Durch erdfreien Lautsprecherlinienausgang ohne Übertrager sehr geringes Gewicht. Ausgangsspannung schaltbar zwischen 50 V, 70 V und 100 V. Sicherung einfach von der Rückseite zugänglich, Kühlgebläse mit einfach zu reinigendem Filter.
Nennleistungsabgabe: 150 W (100 V)
Nennausgangsspannungen: 50 V, 70 V, 100 V
Übertragungsbereich: 40 – 16.000 Hz
Signal-Rauschabstand: &gt; 105 dB (A-gewichtet, 100 V)
Klirrfaktor: &lt; 1% bei 1 kHz
Versorgungsspannung: 31 V=
Spannungsarbeitsbereich: 20 V= bis 34 V=
Fabrikat: TOA
Typ: VX-015DA