Product program / Amplifier / System Amplifier

VX-050DA

 Urządzenie będzie modułem wzmacniacz mocy w tologii D, gwarantującym moc wyjściową rzędu 500W. Urządzenie będzie posiadało zaawansowany, wysokowydajny mechanizm przełączania.  Kompaktowe rozmiary i waga. Brak transformatora wyjściowe.  Może pracować z napięciem wyjściowym 50,70, lub 100V.  Bezpiecznik dostępny z panelu tylnego urządzenia.  Otwór wentyalcyjny z wymiennym filtrem.