Product program / System Component / I/O Modules

VX-200SI

Módulo de entrada de control, 16 entradas de control mediante optoacoplador, cada una de ellas conmutable a activación por normalmente abierta o normalmente cerrada, monitorizando el control conectado para cada entrada programable por separado. Conexión a través de 4 conectores RJ45.