Product program / System Component / I/O Modules

VX-200SI

Moduł wejściowy sterowania, 16 wejść sterujących za pośrednictwem transoptora, każde pojedyncze wejście przełączane do aktywacji przez  otwarte lub zamknięte, monitorowanie podłączonego sterowania dla każdego wejścia oddzielnie programowalne. Połączenie przez 4 gniazda RJ45.