Product program / System Component / I/O Modules

VX-200SO

Módulo de salida de control, 16 contactos de cierre sin potencial, conexión mediante 4 jacks RJ45.