Product program / System Component / Surveillance Modules

VX-200SP-2

Lautsprecherstromkreis-Verstärker-Überwachungsmodul, unterbrechungsfreie permanente Überwachung auf Kurzschluss und Unterbrechung mittels Linienendmodul. Die Überwachung erfolgt auch während der Übertragung von Hintergrundmusik und Durchsagen aller Art und unterbricht diese nicht. Die Verstärkerüberwachung erfolgt ebenfalls unterbrechungsfrei. Fehlererkennung innerhalb von 100 Sekunden. Abschaltung des Lautsprecherstromkreises bei Kurzschluss. Optionaler 9-Band-Grafikequalizer nachrüstbar.
  Fabrikat: TOA
Typ: VX-200SP-2