Product program / System Component / Surveillance Modules

VX-200SP

Lautsprecherstromkreis-Verstärker-Überwachungsmodul, unterbrechungsfreie permanente Überwachung auf Kurzschluss und Unterbrechung mittels Leitungsrückführung sowie Erdschluss. Die Überwachung erfolgt auch während der Übertragung von Hintergrundmusik und Durchsagen aller Art und unterbricht diese nicht. Die Verstärkerüberwachung erfolgt ebenfalls unterbrechungsfrei. Fehlerderkennung innerhalb von 100 Sekunden. Abschaltung des Lautsprecherstromkreises bei Kurzschluss. Optionaler 9-Band-Grafikequalizer nachrüstbar.
  Fabrikat: TOA
Typ: VX-200SP