Product program / System Component / Surveillance Modules

VX-200SZ

Lautsprecherstromkreis-Verstärker-Überwachungsmodul, unterbrechungsfreie permanente Überwachung auf Kurzschluss und Unterbrechung per Impedanzmessung sowie Erdschluss. Die Impedanzmessung erfolgt auch während der Übertragung von Hintergrundmusik und Durchsagen aller Art und unterbricht diese nicht. Die Verstärkerüberwachung erfolgt ebenfalls unterbrechungsfrei. Fehlererkennung innerhalb von 100 Sekunden. Abschaltung des Lautsprecherstromkreises bei Kurzschluss. Optionaler 9-Band-Grafikequalizer nachrüstbar.
  Fabrikat: TOA
Typ: VX-200SZ