Product program / System Component / I/O Modules

VX-200XR

Para la conexión de hasta 8 receptores de sistema de enchufe RJ45. Monitorización del cable de conexión. Múltiples comunicaciones seguras de control con las estaciones mediante componentes LONTALK. Alimentación segura de los receptores.