Product program / Wireless / Antenna distributor

WD-4800   ER

Aktiver Antennenverteiler für Drahtlossysteme im 19“ Gehäuse, je 2 Antenneneingänge auf der Front- und der Rückseite, Phantomspeisung für aktive Antennen, 4 Dual-Antennenausgänge, 4 Ausgänge Spannungsversorgung für WT-4800, mit entsprechendem Zubehör in 19“-Gestellschränke mit 1 HE einbaubar
  Frequenzbereich: VHF/UHF
Verstärkung: 8 dB
HF-Anschlüsse: BNC, 75 Ohm
Spannungsversorgung: 230 V~
  Fabrikat: TOA
Typ: WD-4800