Product program / Wireless / Receiver / Module

WG-D100R-EB WD4

Аудиоприемник для экскурсий с 20 каналами. ЖК-экран должен показывать уровень заряда батареи, соответствующий канал, индикацию наушников и громкость. Устройство должно иметь выход для наушников и дополнительный выход уровня aux для захвата контента. Три большие кнопки переключают канал или выключают устройство. Должно быть 8 уровней регулировки громкости наушников. Устройство может быть синхронизировано с помощью комплекта синхронизации. Аудиоприемник можно прикрепить к чему-либо с помощью зажима для ремня или шнурка. Аккумуляторная батарея должна иметь возможность заряжаться непосредственно на устройстве через кабель micro USB или в дополнительной сумке-зарядном устройстве.
 Передатчик - модель TOA WG-D100T, приемник - модель TOA WG-D100R, комплект синхронизации - модель TOA WG-D100SK-EB и зарядное устройство - модель TOA WG-TC12A.