Product program / Wireless / Accessory

WG-D100SK-EB

Kit de sincronización para el sistema de guía turístico. Una pantalla LCD mostrará el nivel de batería y el número de canal. Tres botones grandes cambiarán el canal o apagarán el dispositivo. La bolsa del cargador de batería es necesaria para sincronizar el sistema de guía turístico.
El transmisor será el modelo TOA WG-D100T, el receptor será el modelo TOA WG-D100R, el kit de sincronización será el modelo TOA WG-D100SK -EB y el cargador serán del modelo TOA WG-TC12A