Product program / Wireless / Accessory

WG-D100SK-EB

Комплект синхронизации для системы экскурсовода. На жидкокристаллическом экране отображается уровень заряда батареи и номер канала. Три большие кнопки должны переключать канал или выключать устройство. Сумка с зарядным устройством необходима для синхронизации системы гида.
 Передатчик - модель TOA WG-D100T, приемник - модель TOA WG-D100R, комплект синхронизации - модель TOA WG-D100SK-EB, зарядное устройство - модель TOA WG-TC12A.