Product program / Wireless / Beltpack

WG-D100T-EB WD4

Audiosender für Führungen mit 20 Kanälen. Ein LCD-Bildschirm zeigt den Batteriestand, den entsprechenden Kanal und eine Mikrofonanzeige (stumm oder nicht stumm) an. Er verfügt über einen Mikrofoneingang und einen zusätzlichen Aux-Eingang für den gleichzeitigen Betrieb mit Zusatzgeräten wie einem MP3-Player. Drei große Knöpfe schalten den Kanal um, schalten das Mikrofon stumm oder schalten das Gerät aus. Es muss mit dem WG-D100SK-EB synchronisiert werden können. Der Audiosender kann mit einem Gürtelclip oder einem Schlüsselband an allem befestigt werden. Das Reiseleitsystem soll aufgrund eines integrierten Mikrofons ohne Lavaliermikrofon verwendet werden können. Die wiederaufladbare Batterie kann direkt über das Gerät über ein Mikro-USB-Kabel oder in der optionalen Batterieladetasche aufgeladen werden.
 Der Sender ist das TOA-Modell WG-D100T, der Empfänger ist das TOA-Modell WG-D100R, der Synchronisationskit ist das TOA-Modell WG-D100SK-EB und das Ladegerät ist das TOA-Modell WG-TC12A.