Product program / Wireless / Beltpack

WG-D100T-EB WD4

Transmisor de audio para visitas guiadas con 20 canales. Una pantalla LCD mostrará el nivel de batería, el canal correspondiente y una indicación de micrófono (silenciar o reactivar). Vendrá con una entrada de micrófono y una entrada auxiliar adicional para operar con dispositivos auxiliares o MP3 y voz simultáneamente. Tres botones grandes cambiarán el canal, silenciarán el micrófono o apagarán el dispositivo. Deberá poder sincronizarse con un kit de sincronización. El transmisor de audio se puede conectar a facilmente con un clip para cinturón o cordón. El sistema de guía turístico se podrá utilizar sin un micrófono de solapa gracias a un micrófono integrado. La batería recargable se puede cargar directamente sobre el dispositivo mediante un cable micro USB o en la bolsa del cargador de batería opcional.
 El transmisor será el modelo TOA WG-D100T, el receptor será el modelo TOA WG-D100R, la sincronización El kit será el modelo TOA WG-D100SK-EB y el cargador será el modelo TOA WG-TC12A.