Product program / Wireless / Beltpack

WG-D100T-EB WD4

Nadajnik  w systemie oprowadzania wycieczek. Wyświetlacz LCD powinien pokazywać stan baterii, nr kanału, wskaźnik podłączonych słuchawek i poziom głośności. Urządzenie powinno być wyposażone w wyjście słuchawkowe i dodatkowe wyjście aux. Trzy duże przyciski powinny umożliwiać zmianę kanału i wyłączenie urządzenia. Urządznie powinno mieć możliwoś pracy bez mikrofonu krawatowago ze względu na wbudowany mikrofon. Nadajnik ma możliwość przyczepienia do paska za pomocą odpowiedniego uchwytu. Urządzenia powinno mieć opcję ładowania kablem usb lub w odpowiedniej ładowarce.
 Nadajnik -model TOA WG-D100T, odbiornik - TOA model WG-D100R,  zestaw do synchronizacji -TOA WG-D100SK-EB, ładowarka TOA WG-TC12A.