Product program / Wireless / Beltpack

WG-D100T-EB WD4

Аудиопередатчик для экскурсий с 20 каналами. На ЖК-дисплее отображается уровень заряда батареи, соответствующий канал и индикация микрофона (отключение или выключение звука). Он должен иметь микрофонный вход и дополнительный вход aux для работы с дополнительными устройствами или MP3 и голосом одновременно. Три большие кнопки должны переключать канал, отключать микрофон или выключать устройство. Устройство может быть синхронизировано с помощью комплекта синхронизации. Аудиопередатчик можно прикрепить к чему-либо с помощью зажима для ремня или шнурка. Благодаря встроенному микрофону система гида может использоваться без портативного микрофона. Аккумуляторная батарея может заряжаться непосредственно на устройстве через кабель micro USB или в дополнительной сумке-зарядном устройстве.
 Передатчик должен быть модели TOA WG-D100T, приемник должен быть модели TOA WG-D100R, комплект синхронизации должен быть модели TOA WG-D100SK-EB и зарядное устройство должно быть модели TOA WG-TC12A.