Product program / Wireless / Handheld

WM-5225   C07

UHF draadloze handmicrofoon met hoge gevoeligheid voor spraakcommunicatie. Stijlvolle behuizing met rubberen oppervlak voor een veilige pasvorm, schakelaar en voedingsindicator op de schacht voor een intuïtief correcte bediening, rolstopmechanisme voorkomt het wegrollen van het afgedankte microfoonkompandersysteem voor een hoge systeemdynamiek en weinig ruis, frequentieselectie uit 64 kanalen, tot 16 inter-modulatiefrequenties voor gelijktijdige storingsvrije overdracht van meerdere draadloze microfoons, electretmicrofooncapsule met een cardioïde opneempatroon en hoge gevoeligheid voor een helder geluid, frequentierespons voor een goede spraakverstaanbaarheid, geïntegreerde antenne, bewaking van de batterijconditie met tijdige aanduiding van de noodzakelijke batterij geleide weergave en verzending van de batterijstatus naar de ontvangers, karakteristiek signaalsysteem om interferentie te voorkomen wanneer de zender is uitgeschakeld in moeilijke omgevingen. Uiterst stabiele en nauwkeurige frequentiezender met gestabiliseerde PLL-synthesizer. Communicatiepoort voor PC om de draaggolffrequenties van de zender te wijzigen. Meer dan 10 uur gebruik met een 1, 5V alkaline AA-batterij of 13 uur met de optionele oplaadbare batterij WB-2000. Oplaadbaar in optionele lader zonder batterijverwijdering. Rijdtas, statiefbeugel en schroevendraaier voor de frequentie-instelling in de leveringsomvang.