Product program / Wireless / Handheld

WM-5225   G01

Micrófono de mano inalámbrico UHF con alta sensibilidad para comunicaciones de voz. Elegante carcasa con superficie de goma para un ajuste seguro, interruptor e indicador de potencia en el eje para un funcionamiento intuitivamente correcto, mecanismo de parada de giro que evita que el sistema de compresión de micrófono desechado se desplace para una dinámica de sistema alta y un bajo nivel de ruido, selección de frecuencia de entre 64 canales, hasta 16 frecuencias libres de intermodulación para una transmisión simultánea sin interferencias de varios micrófonos inalámbricos, cápsula de micrófono electret con un patrón de captación cardioide y alta sensibilidad para un sonido claro, respuesta de frecuencia para una buena inteligibilidad del habla diseñada, antena integrada, monitorización del estado de la batería con indicación oportuna de la indicación del estado de la batería necesaria y transmisión del estado de la batería a los receptores, sistema de señales característico para evitar interferencias cuando el transmisor se apaga en entornos difíciles. Transmisor de frecuencia extremadamente estable y preciso, sintetizador PLL estabilizado con cuarzo. Puerto de comunicación para que el PC cambie las frecuencias portadoras ajustables en el transmisor. Más de 10 horas de funcionamiento con una pila alcalina AA de 1,5 V o 13 horas con la batería recargable opcional WB-2000. Recargable en el cargador opcional sin necesidad de retirar la batería. Bolsa de viaje, soporte para trípode y destornillador para el ajuste de frecuencia en el volumen de suministro.