Product program / Wireless / Handheld

WM-5225   H01

Microphone à main UHF sans fil avec une sensibilité élevée pour les communications vocales. Boîtier élégant avec surface caoutchoutée pour un ajustement sûr, interrupteur et indicateur de puissance sur l'arbre pour un fonctionnement intuitivement correct, le mécanisme d'arrêt de roulement empêche le déroulage du système de comflateur de microphone mis au rebut pour une dynamique de système élevée et une faible bruit, sélection de fréquence sur 64 canaux, jusqu'à 16 fréquences d'intermodulation gratuites pour la transmission simultanée sans interférence de plusieurs microphones sans fil, capsule micro électret avec un motif de micro cardioïde et sensibilité élevée pour son clair, réponse en fréquence pour une bonne intelligibilité de la parole conçue, antenne intégrée, surveillance de condition de batterie avec l'indication opportune de l'affichage de LED de batterie nécessaire et transmission de l'état de batterie aux récepteurs, système de signal caractéristique pour éviter les interférences lorsque l'émetteur est éteint dans des environnements difficiles. Synthétiseur PLL stabilisé à quartz de fréquence extrêmement stable et précis. Port de communication pour PC pour changer les fréquences de porteuse réglables sur l'émetteur. Plus de 10 heures de fonctionnement avec une pile AA alcaline de 1, 5V ou 13 heures avec la batterie rechargeable optionnelle WB-2000. Rechargeable en option chargeur sans enlèvement de la batterie. Sac de voyage, support de trépied et tournevis pour le réglage de fréquence dans l'étendue de la livraison.