Product program / Wireless / Handheld

WM-5225   H01

СВЧ Беспроводной ручной микрофон с высокой чувствительностью для голосовой связи. Стильный корпус с прорезиненной поверхностью для надежной посадки, выключатель и индикатор питания на валу для интуитивно правильной работы, механизм остановки качения предотвращает откат отработанной системы микрофонного компандера для высокой динамики системы и низкого уровня шума, выбор частоты из 64 каналов, до 16 интеркомодуляции свободных частот для одновременной передачи без помех нескольких беспроводных микрофонов, Электретная капсула микрофона с кардиоидным рисунком и высокой чувствительностью для четкого звука, частотная характеристика для хорошей разборчивости речи, встроенная антенна, мониторинг состояния батареи с своевременной индикацией необходимого индикатора заряда батареи и передачей состояния батареи на приемники, характерная сигнальная система для предотвращения вмешательства при выключении передатчика в сложных условиях. Крайне стабильный и точный кварцевый стабилизированный PLL синтезатор передатчика частоты. Порт связи для ПК с целью изменения несущей частоты, настраиваемой на передатчике. Более 10 часов работы с 1, 5 В щелочной батареей типа АА или 13 часов с дополнительной перезаряжаемой батареей WB-2000. Перезаряжается в дополнительном зарядном устройстве без извлечения батареи. Дорожная сумка, кронштейн штатива и отвертка для настройки частоты в комплекте поставки.