Product program / Wireless / Handheld

WM-5265   C07

Professionelles UHF-Drahtlos-Handmikrofon für Gesang und Bühne, dynamische Mikrofonkapsel mit Nierencharakteristik für hohe Schalldrücke, Frequenzgang für gute Verständlichkeit ausgelegt. Kompandersystem für hohe Systemdynamik und geringes Rauschen. Formschönes, leichtes Gehäuse mit gummierter Oberfläche für festen Halt und Geräuschdämpfung, Einschalter und Betriebsanzeige am Schaft für intuitiv richtige Bedienung, Rollstop-Vorrichtung verhindert das Wegrollen des abgelegten Mikrofons, Wind-/Poppschutzkorb, Batteriezustands­überwachung mit rechtzeitigem Hinweis auf notwendigen Batteriewechsel durch LED am Sender. Übertragung des Batteriestatus an Empfänger, Frequenzwahl aus 64 Kanälen, bis zu 16 intermodulationsfreie Frequenzen für gleichzeitige störungsfreie Übertragung mehrerer Funkmikrofone, integrierte Antenne, Kennsignalsystem zur Vermeidung von Störgeräuschen bei abgeschaltetem Sender in hochfrequenztechnisch schwieriger Umgebung, äußerst stabiler und frequenzgenauer Sender durch PLL-Synthesizer. Kommunikationsport für PC zur Änderung der am Sender einstellbaren Trägerfrequenzen. Mehr als 10 Stunden Betriebsdauer mit einer 1,5V Alkaline AA-Batterie bzw. 13 Stunden mit der optionalen aufladbaren Batterie WB-2000. Aufladbar in optionaler Ladestation ohne Batterieentnahme. Transporttasche, Stativhalterung (3/8 Zoll) und Schraubendreher zur Frequenzeinstellung im Lieferumfang.
Sendefrequenzbereich: 794-830 MHz (UHF)
Kanäle: 64
Senderleistung: 50 mW
max. Schalldruck: 132 dB SPL
Kennfrequenz: 32,768 kHz
Batterie: 1 x 1,5V AA-Batterie
Betriebszeit mit einer Batterie: mehr als 10 Std. (Alkaline)
Maße (Ø x L): 48 x 244 mm
Gewicht: 205g (inkl. Batterie)
Farbe: schwarz
Fabrikat: TOA
Typ: WM-5265 C07