Product program / Wireless / Handheld

WM-5265   C07

Профессиональный беспроводной ручной микрофон UHF для вокала и эстрады, динамический микрофон с полярным кардиоидным рисунком для высоких уровней звукового давления, частотная характеристика для хорошего воспроизведения. Система компандеров для высокой динамики системы и низкого уровня шума. Обтекаемый, легкий корпус с прорезиненной поверхностью для надежного захвата и шума, выключатель и индикатор питания на валу для интуитивно правильной работы, механизм остановки качения предотвращает скатывание от микрофона, ветра / поппщутцкорба, мониторинг состояния батареи с своевременным указанием необходимого уровня заряда батареи на излучателе. Передача статуса батареи на приемник, выбор частоты из 64 каналов, до 16 свободных частот межмодуляции для одновременной передачи без помех нескольких беспроводных микрофонов, встроенная антенна, характерная сигнальная система для предотвращения помех при выключении передатчика в сложной среде, чрезвычайно стабильный и точный частотный передатчик PLL синтезатор. Порт связи для ПК с целью изменения несущей частоты, настраиваемой на передатчике. Более 10 часов работы с 1, 5 В щелочной батареей типа АА или 13 часов с дополнительной перезаряжаемой батареей WB-2000. Перезаряжается в дополнительном зарядном устройстве без извлечения батареи. сумка для переноски, кронштейн для штатива (3/8 дюйма) и отвертка для установки частоты в комплекте поставки.