Product program / Wireless / Handheld

WM-5265   G01

Micrófono de mano inalámbrico profesional UHF para voz y escenario, micrófono dinámico con patrón polar cardioide para altos niveles de presión sonora, respuesta de frecuencia diseñada para una buena reproducción. Sistema de compresión para una alta dinámica del sistema y un bajo nivel de ruido. Caja aerodinámica y ligera con superficie de goma para un agarre seguro y ruido, interruptor e indicador de potencia en el eje para un funcionamiento intuitivamente correcto, mecanismo de parada de giro que evita que el micrófono se desplace, viento / Poppschutzkorb, monitorización del estado de la batería con referencia oportuna a la batería necesaria en el transmisor. Transfiere el estado de la batería en el receptor, selección de frecuencia de 64 canales, hasta 16 frecuencias libres de intermodulación para la transmisión simultánea libre de interferencias de varios micrófonos inalámbricos, antena incorporada, sistema de señales característico para evitar interferencias cuando el transmisor está apagado en entornos difíciles de frecuencias de frecuencia muy estables y precisas, sintetizador PLL del transmisor. Puerto de comunicación para que el PC cambie las frecuencias portadoras ajustables en el transmisor. Más de 10 horas de funcionamiento con una pila alcalina AA de 1,5 V o 13 horas con la batería recargable opcional WB-2000. Recargable en el cargador opcional sin necesidad de retirar la batería. Bolsa de transporte, soporte para trípode (3/8 de pulgada) y destornillador para ajustar la frecuencia en el volumen de suministro.