Product program / Wireless / Handheld

WM-5270   C07

Micrófono de mano inalámbrico profesional UHF para voz y escenario, micrófono dinámico con patrón de captación cardioide para niveles de presión sonora extremadamente altos, respuesta de frecuencia para una buena reproducción, sistema de compander para una alta dinámica del sistema y bajo ruido, elegante carcasa metálica para un agarre seguro y una reducción del ruido, sin manipulación de distracción del micrófono por medio de un interruptor plano en combinación con un indicador en el extremo del eje, diseñado, monitorización del estado de la batería con indicación oportuna de la batería necesaria en el transmisor y transferencia del estado de la batería del receptor, Selección de frecuencia de 64 canales, hasta 16 frecuencias libres de intermodulación para la transmisión simultánea libre de interferencias de varios micrófonos inalámbricos, antena incorporada, sistema de señales característico para evitar interferencias cuando el transmisor está apagado en entornos difíciles, sintetizador PLL extremadamente estable y preciso del transmisor de frecuencia, nivel máximo de presión sonora de entrada ajustable entre 130 dB SPL y 142 dB SPL por medio de un conmutador PAD, más de 10 horas de funcionamiento con una pila alcalina AA de 1,5V, que incluye abrazadera, bolsa de transporte y destornillador de micrófono para la selección de canal.