Product program / Wireless / Handheld

WM-5270   C07

Microphone de main sans fil UHF professionnel pour voix et scène, microphone dynamique avec un modèle de Pick-up cardioïde pour des niveaux de pression acoustique extrêmement élevés, réponse en fréquence pour une bonne reproduction système de compresseur pour une dynamique de système élevée et à faible bruit, élégant , boîtier métallique pour une adhérence sûre et une réduction du bruit, pas de distraction manipulation du microphone par interrupteur plat en combinaison avec l'indicateur à l'extrémité de l'arbre, conçu, la surveillance de l'état de la batterie avec indication opportune de la batterie nécessaire LED sur le émetteur et transfert de l'état de la batterie du récepteur, sélection de la fréquence sur 64 canaux, jusqu'à 16 fréquences inter-modulation libres pour la transmission simultanée sans interférence de plusieurs microphones sans fil, antenne intégrée, caractéristique système de signalisation pour éviter les interférences lorsque l'émetteur est éteint dans des environnements difficiles, extrêmement stable et précis transmetteur de fréquence PLL synthétiseur, niveau de pression sonore maximum réglable entre 130 dB SPL à 142 dB SPL par un commutateur Pad, plus de 10 heures de fonctionnement avec une pile AA alcaline de 1, 5V, y compris la bride, le sac de transport et le micro tournevis pour la sélection de canal