Product program / Wireless / Handheld

WM-5270   D01

Professionelles UHF-Drahtlos-Handmikrofon für Gesang und Bühne, dynamische Mikrofonkapsel mit Nierencharakteristik für extrem hohe Schalldrücke, Frequenzgang für gute Verständlichkeit ausgelegt, Kompandersystem für hohe Systemdynamik und geringes Rauschen, formschönes, Metallgehäuse für festen Halt und Geräuschdämpfung, keine störende Handhabung des Mikrofons durch flachen Einschalter in Kombination mit Betriebsanzeige am Schaftende, Wind-/Poppschutzkorb, Batteriezustands­überwachung mit rechtzeitigem Hinweis auf notwendigen Batteriewechsel durch LED am Sender und Übertragung des Batteriestatus an Empfänger, Frequenzwahl aus 64 Kanälen, bis zu 16 intermodulationsfreie Frequenzen für gleichzeitige störungsfreie Übertragung mehrerer Funkmikrofone, integrierte Antenne, Kennsignalsystem zur Vermeidung von Störgeräuschen bei abgeschaltetem Sender in hochfrequenztechnisch schwieriger Umgebung, äußerst stabiler und frequenzgenauer Sender durch PLL-Synthesizer, Kommunikationsport für PC zur Änderung der am Sender einstellbaren Trägerfrequenzen aus 1401, bzw. 1441 möglichen Frequenzen, mehr als 10 Stunden Betriebsdauer mit einer 1,5V Alkaline AA-Batterie, inklusive Stativklemme, Transporttasche und Mikro-Schraubendreher zur Kanalwahl.
  Sendefrequenzbereich: 837 - 865 MHz UHF
Kanäle: 64
Senderleistung: &lt; 50 mW
max. Schalldruck: 142 dB SPL
Kennfrequenz: 32,768 kHz
Batterie: 1 x 1,5V AA-Batterie
Betriebszeit mit einer Batterie: mehr als 10 Std. (Alkaline)
Maße (Ø x L): 48 x 244 mm
Gewicht: 340g (inkl. Batterie)
Farbe: schwarz
  Fabrikat: TOA
Typ: WM-5270 D01