Product program / Wireless / Handheld

WM-5270   G01

Professionele UHF draadloze handmicrofoon voor zang en podium, dynamische microfoon met cardioïde pick-up patroon voor extreem hoge geluidsdrukniveaus, frequentierespons voor een goed reproductiecompandersysteem voor een hoge systeemdynamiek en een laag geluidsniveau, elegante, metalen behuizing voor een goede grip en ruisonderdrukking, geen storende bediening van de microfoon door middel van een vlakke schakelaar in combinatie met een indicator aan het einde van de schacht, ontworpen, controle van de batterijconditie met tijdige indicatie van de benodigde batterij die op de zender wordt geleid en het overbrengen van de batterij van de ontvanger, Frequentieselectie uit 64 kanalen, tot 16 intermodulatievrije frequenties voor gelijktijdige storingsvrije overdracht van meerdere draadloze microfoons, ingebouwde antenne, karakteristiek signaalsysteem om interferentie te voorkomen wanneer de zender wordt uitgeschakeld in moeilijke omgevingen, uiterst stabiele en nauwkeurige PLL-synthesizer van de frequentiezender, maximaal ingangsgeluidsdrukniveau instelbaar tussen 130 dB SPL tot 142 dB SPL door middel van een PAD-schakelaar, meer dan 10 uur gebruik met een 1, 5V alkalinebatterij van AA, met inbegrip van een klem, draagtas en een micro-schroevendraaier voor kanaalkeuze.